Контрольные замеры нагрузки силового трансформатора

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Место установки | Тип | Дата замера |
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | П.Новый Хребет КТПН | ТМ-250/6 | 28.06.2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контролируемая величина | Фаза | | | | | |
| А | В | С | АВ | ВС | СА |
| U, В | 236,84 | 236,00 | 232,62 | 407,05 | 408,25 | 406,39 |
| I, А | 175,00 | 164,24 | 206,92 |  |  |  |
| cosϕ | 0,984 | 0,983 | 0,979 |  |  |  |
| Р, Вт | 40752 | 38088 | 47132 |  |  |  |
| Q, вар | 5,6 | 4,2 | 5,68 |  |  |  |
| S, ВА | 44320 | 387640 | 481360 |  |  |  |
| ΣР, Вт | 125968 | | | | | |
| КМ | 0,982 | | | | | |